文件编号：LZJYJC-F04-08-02

**无机液体试剂验收记录**

共 页第 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂名称{{table\_wjytsj}} | | 数量/瓶 | 品牌 | 物质状态 |
| 外观验收记录：   1. 试剂等级： 色谱纯□ 优级纯□ 分析纯□ 2. 是否有沉淀或絮状物： 是□ 否□ 3. 是否澄清： 是□ 否□ 4. 瓶口密封是否完好： 是□ 否□ 5. 包装完整程度： 完整□ 不完整□ 其他□ 6. 颜色是否正常： 是□ 否□ 7. 标识内容是否清晰： 是□ 否□ 8. 是否有浓度参数： 是□ 否□ 9. 是否有合格证书： 是□ 否□ | | | | |
| 技术特性验收记录：  仪器条件：（一）As  （1）点火 （2）载气流量（mL/min）：300 （3）原子化温度：200℃  （4）屏蔽气流量（mL/min）：600 （5）负高压：280V （6）主电流：30mA  （二）Hg   1. 不点火 （2）载气流量（mL/min）：500 （3）屏蔽气流量（mL/min）：1000   （4）负高压：240V （6）主电流：24mA（7）原子化炉高度：9cm  检测方法：  检测项目：  检测日期：  检测结果： | | | | |
| 验收结论 | 验收人签字： 年 月 日 | | | |